除了nfs能下载文件到板子上，还能使用串口命令rz sz传输，使用说明

sz命令发送文件到本地：

# sz filename

rz命令本地上传文件到服务器：

# rz

执行该命令后，在弹出框中选择要上传的文

说明：打开SecureCRT软件 -> Options -> session options -> X/Y/Zmodem 下可以设置上传和下载的目录。

但预装的jz2440没有这俩命令，本教程就来解决这个问题

**步骤很简单：**
下载安装rzsz插件：
rzsz-3.48.tar.gz 下载地址 [http://download.csdn.NET/detail/pcli\_218/3347536](http://download.csdn.net/detail/pcli_218/3347536)

解压：tar zxvf rzsz-3.48.tar.gz

进入src目录：cd  src

vi 修改Makefile

修改 CC = arm-[Linux](http://lib.csdn.net/base/linux)-gcc

修改 OFLAG = -O 为 OFLAG= -O -DREGISTERED

编译：

make posix

将生成的 rz rc 等可执行文件拷贝到文件系统/bin目录，重新制作文件系统镜像即可。